Методика построения тяговой характеристики СДМ

Исходные данные: характеристика машины;

регуляторная характеристика двигателя ( в ф-и крутящего момента д вигателя);

передаточное число трансмиссии и мех. кпд на данной передаче;

нормальная реакция грунта на движитель (ведущую ось);

колесная схема машины и типоразмер шин;

параметры гус. движителя( длина опорной ветви, высота грунтозацепа,

ширина гусеницы, число нагруженных грунтозацепов);

вид грунта , его состояние и влажность.

Построение характеристики выполняется графоаналитическим способом.