**Нормы амортизационных отчислений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа и вид подвижного состава | Норма амортизационных отчислений | |
| % от стоимости автомобиля | % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега |
| Автомобили грузоподъемностью до 0,5 т | 20 | - |
| Автомобили грузоподъемностью от 0,5 до 2 т | 14,3 | - |
| Автомобили грузоподъемностью более 2 тонн с ресурсом до капитального ремонта: |  |  |
| до 200 тыс. км | - | 0,37 |
| от 200 до 250 тыс. км | - | 0,3 |
| от 250 до 350 тыс. км | - | 0,2 |
| от 350 до 400 тыс. км | - | 0,17 |
| Карьерные автомобили-самосвалы грузоподъемностью: |  |  |
| от 27 до 50 тонн | 16,7 | 0,37 |
| от 50 до 120 тонн | 14,3 | 0,3 |
| от 120 до 220 тонн | 12,5 | 0,22 |
| от 220 тонн | 11,1 | 0,2 |
| Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью |  |  |
| до 8 тонн | 12,5 | - |
| более 8 тонн | 10,0 | - |
| Прицепы самосвальные | 14,3 | - |